北京绿景园科贸中心

北京绿景园艺景观木业厂碳化木地板，是将普通木材经过防腐处理加工后成品名，普通木材地板在经过防腐处理之后使之性能大大的提升，达到了防腐、防霉、防蛀、防白蚁的作用。现今防腐木地板是户外使用广泛的木材之一。专门用于户外环境的露天木地板，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，是户外木地板、园林景观地板、户外木平台、露台地板、户外木栈道及其他室外防腐木凉棚的\*材料。

添加了防腐剂的地板称为化学防腐木地板，化学防腐木地板添加的防腐剂主要有： CCA、ACQ、CAB三种，CCA主要成分为铜硌砷，ACQ主要成分为氨溶烷基胺铜，CAB主要成分为铜锉。

还有一种有着物理防腐木之称的防腐木地板——炭化木地板，又称热处理木地板。炭化木地板是将木材的有效营养成分炭化，通过切断腐朽菌生存的营养链来达到防腐的目的。是一种真正的绿色建材，环保建材。

防腐木地板的处理方法，国际上通行的对木材进行防腐处理的主要方法是：采用一种不宜溶解的水性防腐剂，在密闭的真空罐内对木材施压的同时，将防腐剂打入木材纤维。经过压力处理后的木材，稳定性更强，防腐剂可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。从而使经过处理的木材具有在户外恶劣环境下长期使用的\*的防腐性能。

主营产品：防腐木

主要产品：加工防腐木制品

注册时间：

经营模式：生产型

注册地址：中国 北京 大兴区

企业地址：北京市大兴区北臧村镇新立村

企业类型：私营企业

品牌名称：

企业人数：0

注册资本：0

营业额：0

法人代表：牛保卿

手机号：13701388609

联系人：牛先生

邮箱：2878731964@qq.com

文章地址：<https://www.yyzq.team/post/144392.html>