山东龙旭钢铁有限公司(山东旭阳集团有限公司)

山东龙旭钢铁▲陈经理【移动电话】

【电话】▲

【传真】不锈钢复合板用途：盐化工程，石化工程，环保设备，防腐设备，化工储罐及管道，铅熔炼锅，干燥设备，水利工程，粮仓设备，水净化设备，煤斗用复合板，供水管道用复合钢板，脱硫塔用，换热器，造纸设备，炼油设备，坩埚，烧碱设备用，纸浆塔等。

不锈钢复合板是使用碳钢基材和不锈钢覆层结合而成,主要有爆炸复合和热轧复合两种生产方法。我公司使用2050大型热连轧机组和3000中板轧机进行热轧复合工艺。复合板采用专利技术。产品的基层和覆层实现完全的冶金结合。产品执行GB/T8165-1997国家标准。我公司不锈钢复合板的基层材料可以使用Q235B、Q345B、16MnR、20R等各种普通碳素钢、低合金钢和容器钢板，也可以使用造船钢板、耐候钢、管线钢等专用钢板。覆层材料可以使用304、316L、310S、1Cr 13和双向不锈钢等各种不锈钢材料进行任意组合。我公司产品具有以下特点：

我公司使用先进的专利技术，2050大型热连轧机和3000中板轧机进行热轧加工。复合板实现完全的冶金结合，结合强度高，机械性能优异。

我公司的热轧复合工艺产品幅面大，规格全可满足满足用户各种品种和规格的要求。

覆层厚度和基板厚度可根据用户的需求任意组合，进一步降低用户的使用成本。

我公司热连轧复合工艺生产效率高，拥有大批量快速供货的能力，有利于加速用户工程进度。

我公司可根据用户要求制作复合板储罐、等复合板深加工产品。

我公司合营生产不锈钢复合螺旋焊管，直缝复合卷管。可作为各种气体和液体的工业流体管道，代替纯不锈钢管道，降低工程造价。

产品优势：与传统的复合工艺（爆炸、热轧法）相比较，其优点是：

（1）       金属复合板（卷）的覆层与基层结合强度高，它的屈服强度，延伸率，断面收缩率，剪切强度等指标都优于国际标准。

（2）       复合板的板平直度和表面光泽度，机械加工性能优于不锈钢。是电梯、建筑装饰、食品医药设备等佳原辅料。传热系数是不锈钢的3倍，（双面复合不锈钢是50，不锈钢是16），是太阳能热水器、炒菜锅、电饭煲等加热、散热器生产的佳材料。抗腐蚀年限大于60年。

（3）       复合率99.99%以上，传统工艺大于98%。

（

主营产品：不锈钢复合板 不锈钢复合管 型材

主要产品：不锈钢复合板 不锈钢复合管 型材

注册时间：

经营模式：生产型

注册地址：山东聊城市东昌府区

企业地址：聊城开发区物流园

企业类型：私营企业

品牌名称：不锈钢复合板 不锈钢复合管 型材

企业人数：0

注册资本：0

营业额：0

法人代表：陈总

手机号：13370952568

联系人：陈毅

邮箱：3056168476@qq.com

文章地址：<https://www.yyzq.team/post/172742.html>