无极县张段固皮革厂

本厂长期加工制作转鼓，转鼓是皮革加工用必备主要工具之一，具有抗腐蚀、使用方便、经久耐用的特点。转鼓材质为松木，板厚6公分。一般规格为：直径2.0~3.2米，长2.0~2.5米，堵板厚10公分或12公分，直径和长度可根据客户要求任意确定。制作转鼓用所有材料和机械由本厂提供，客户可在本厂直接购买转鼓成品，也可将材料机械运至客户所在地现场组装，运输费用需另计。欢迎省内外广大客户来本厂参观考察。

主营产品：

主要产品：

注册时间：2008-03-12 20:26:04

经营模式：生产商

注册地址：中国 河北 石家庄市

企业地址：

企业类型：

品牌名称：

企业人数：1

注册资本：1

营业额：1

法人代表：

手机号：

联系人：

邮箱：

文章地址：<https://www.yyzq.team/post/13079.html>